教学楼东立面外墙维修

教学楼东立面外墙出现墙砖脱落，存在安全隐患，需要对墙面进行维修，将部分已出现空鼓及脱落的墙面进行铲除，并修补平整，过街楼以下的墙面做真石漆处理，7楼过街楼底部刷涂料。此项维修需搭脚手架，工程垃圾完成清运。

具体工作量详见清单。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **单位** | **工程量** |
| 1 | 搭脚手架 | m2 | 298 |
| 2 | 铲除墙面面砖 | m2 | 32 |
| 3 | 墙面修补及粉刷 | m2 | 32 |
| 4 | 墙面界面剂 | m2 | 268 |
| 5 | 墙面铺贴网格布 | m2 | 268 |
| 6 | 刷真石漆涂料 | m2 | 268 |
| 7 | 墙面真石漆分隔线 | m | 138 |
| 8 | 过街楼底部刷涂料 | m2 | 93 |
| 9 |  清运垃圾 | 项 | 1 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |