|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产 品 报 价** | | | | **产品图片** |
| **1** | **名称：** | **办公桌+副柜** | **数量：** | **4** |  |
| **型号：** | **定制** |  |  |
| **规格：** | **W1950\*D1690\*H750** |  |  |
| **E0级环保实木多层板基层，浸渍胶膜纸饰面板产品中甲醛释放量不超过0.08 mg/m3，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率不超过0.50mg/（m2·h）（72 h），符合《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》《GB 18580-2017 室内装修装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；PVC同色封边条厚度1.5mm，表面无拉丝纹，无起泡，无凹凸点，无划伤，无斑点、纹路无差异，无弯曲痕迹，无污渍、黑点等，背面热熔胶附着牢固，均匀，同一卷封边条不超过两个接头，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色，符合《QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》中对封边条的相关理化性能要求；钢架经过除锈、耐酸碱、防腐等特殊处理，外层用静电无尘环保喷涂粉末（涂料），高温防刮花处理。优质五金配件，静音缓冲铰链/材质防火等级不低于B1级。** | | | |
| **2** | **名称：** | **班椅** | **数量：** | **4** |  |
| **型号：** | **定制** |  |  |
| **规格：** | **常规** |  |  |
| **优质进口头层牛皮，椅座40#高密度海绵，椅背35#高密度海绵，双层曲木板，木板厚度20mm，曲木板软包扶手，飞机底盘，倾仰四挡锁定功能，同步倾仰功能，80#电镀三级汽杆，330铝合金脚，10万60尼龙万向轮。不使用可致癌染料，含铅、镉、六价铬、汞、锡及其化合物的染料。** | | | |
| **3** | **名称：** | **展示柜+衣柜** | **数量：** | **1** |  |
| **型号：** | **定制** |  |  |
| **规格：** | **W1400\*D500\*H1900** |  |  |
| **E0级环保实木多层板基层，浸渍胶膜纸饰面板产品中甲醛释放量不超过0.08 mg/m3，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率不超过0.50mg/（m2·h）（72 h），符合《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》《GB 18580-2017 室内装修装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；PVC同色封边条厚度1.5mm，表面无拉丝纹，无起泡，无凹凸点，无划伤，无斑点、纹路无差异，无弯曲痕迹，无污渍、黑点等，背面热熔胶附着牢固，均匀，同一卷封边条不超过两个接头，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色，符合《QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》中对封边条的相关理化性能要求；优质五金配件，静音缓冲铰链/材质防火等级不低于B1级。** | | | |
| **4** | **名称：** | **书柜** | **数量：** | **1** |  |
| **型号：** | **定制** |  |  |
| **规格：** | **W2700\*D420\*H2000** |  |  |
| **E0级环保实木多层板基层，浸渍胶膜纸饰面板产品中甲醛释放量不超过0.08 mg/m3，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率不超过0.50mg/（m2·h）（72 h），符合《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》《GB 18580-2017 室内装修装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；PVC同色封边条厚度1.5mm，表面无拉丝纹，无起泡，无凹凸点，无划伤，无斑点、纹路无差异，无弯曲痕迹，无污渍、黑点等，背面热熔胶附着牢固，均匀，同一卷封边条不超过两个接头，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色，符合《QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》中对封边条的相关理化性能要求；采用国际工艺，后氧化铝框玻璃门；优质五金配件，静音缓冲铰链/材质防火等级不低于B1级。** | | | |
| **5** | **名称：** | **三人沙发** | **数量：** | **2** |  |
| **型号：** | **定制** |  |  |
| **规格：** | **常规** |  |  |
| **优质进口头层牛皮，实木主体框架，高回弹海绵，具有密度低、弹性回复好、吸音、透气、保温等性能，不使用可致癌染料，含铅、镉、六价铬、汞、锡及其化合物的染料。** | | | |
| **6** | **名称：** | **单人沙发** | **数量：** | **2** |
| **型号：** | **定制** |  |  |
| **规格：** | **常规** |  |  |
| **优质进口头层牛皮，实木主体框架，高回弹海绵，具有密度低、弹性回复好、吸音、透气、保温等性能，不使用可致癌染料，含铅、镉、六价铬、汞、锡及其化合物的染料。** | | | |
| **7** | **名称：** | **长茶几** | **数量：** | **2** |  |
| **型号：** | **定制** |  |  |
| **规格：** | **W1200\*D600\*H450** |  |  |
| **E0级环保实木多层板基层，浸渍胶膜纸饰面板产品中甲醛释放量不超过0.08 mg/m3，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率不超过0.50mg/（m2·h）（72 h），符合《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》《GB 18580-2017 室内装修装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；PVC同色封边条厚度1.5mm，表面无拉丝纹，无起泡，无凹凸点，无划伤，无斑点、纹路无差异，无弯曲痕迹，无污渍、黑点等，背面热熔胶附着牢固，均匀，同一卷封边条不超过两个接头，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色，符合《QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》中对封边条的相关理化性能要求；支撑脚经过除锈、耐酸碱、防腐等特殊处理，外层用静电无尘环保喷涂粉末（涂料），高温防刮花处理。优质五金配件，静音缓冲铰链/材质防火等级不低于B1级。** | | | |
| **8** | **名称：** | **方茶几** | **数量：** | **1** |  |
| **型号：** | **定制** |  |  |
| **规格：** | **W600\*D600\*H450** |  |  |
| **E0级环保实木多层板基层，浸渍胶膜纸饰面板产品中甲醛释放量不超过0.08 mg/m3，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率不超过0.50mg/（m2·h）（72 h），符合《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》《GB 18580-2017 室内装修装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求；PVC同色封边条厚度1.5mm，表面无拉丝纹，无起泡，无凹凸点，无划伤，无斑点、纹路无差异，无弯曲痕迹，无污渍、黑点等，背面热熔胶附着牢固，均匀，同一卷封边条不超过两个接头，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色，符合《QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》中对封边条的相关理化性能要求；支撑脚经过除锈、耐酸碱、防腐等特殊处理，外层用静电无尘环保喷涂粉末（涂料），高温防刮花处理。优质五金配件，静音缓冲铰链/材质防火等级不低于B1级。** | | | |