# 建设需求

1、2间教室台阶铲平铺地砖，原有多媒体教学设备联系相关部门协助移位（已和信息办沟通好）。

2、2间教室开门洞打通，不安装门，注意周边线缆移位。涉及空调移位。

1. 按水电点位图预留足够数量上下水接口、预留足够电线。精确施工点位与相关施工单位现场沟通。
2. 确认配电箱电源功率，需要2路3.5Kw，16A电源插座，配空气开关等配套设施。
3. 教室内部电源插座、开关等需求，施工前现场确认。
4. 4-232/236安装防盗窗；240窗户砖墙封闭，安装防火门；1楼西侧楼梯间安装甲级防盗门、防火门，维修内部电路；搬运4-530设备到232/236室。
5. 教室内部原有设施设备施工时注意保护。
6. 其它细节增加部分，在预算范围内，按需现场确认增加。