[bookmark: 采购需求书]采购需求书

[bookmark: 一_项目基本信息]一、项目基本信息
	项目
	内容

	项目名称
	人工智能开发工作站采购项目

	采购方式
	比价采购

	采购预算
	人民币5万元

	采购数量
	1台

	交货地点
	上海市徐汇区漕宝路121号（上海商学院）

	交货期限
	合同签订后7日历日内完成供货、安装、调试及验收

	采购标的
	人工智能开发工作站（AI 工作站）

	核心产品
	AI 工作站



[bookmark: 二_采购背景与目标]二、采购背景与目标
采购人工智能开发工作站，用于开展大语言模型、多模态模型、计算机视觉模型等人工智能应用的本地开发、推理验证、模型微调、数据处理及原型测试。
设备应具备紧凑型桌面部署能力、较高的 AI 推理算力和大容量统一内存，满足研发人员在本地运行大参数量模型及使用容器化 AI 软件栈的需求。
3、 投标供应商资格要求
符合中华人民共和国相关法律法规。
[bookmark: 四_技术需求]四、技术需求
[bookmark: bm_4_2_硬件技术参数]4.1 硬件技术参数
	序号
	规格型号
	技术要求

	1
	DGX SPARK
	CPU：20 core Arm，10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 Arm
GPU：NVIDIA Blackwell 架构，包含NVIDIA Blackwell Generation的CUDA核心
性能：FP4 Tensor AI 算力不低于 1 PFLOP
系统内存：128 GB LPDDR5x，统一寻址系统内存
内存接口：256-bit
内存位宽：273 GB/秒
存储：具有自加密功能的4 TB NVME.M2
USB：4 个 USB TypeC 
以太网：1 个 RJ-45 接口（10 GbE）
网卡：ConnectX-7 200G智能网卡
Wi-Fi：WiFi 7
蓝牙：BT 5.3 
音频输出：HDMI 多通道音频输出
显示器接口：HDMI 2.1a
视频编码/视频解码（NVENC / NVDEC）：1x / 1x
操作系统及软件：NVIDIA DGX OS
外设配件：1台27寸2K显示器，同品牌1套键盘鼠标


[bookmark: bm_4_3_软件与应用要求]4.2 软件与应用要求
	序号
	功能项
	技术要求

	1
	AI 软件栈
	支持 CUDA 或同等 GPU 加速计算平台，支持主流深度学习框架及推理工具。

	2
	容器环境
	支持 Docker或兼容容器运行环境，支持容器化模型部署和开发。

	3
	开发框架
	支持 PyTorch、TensorFlow、JupyterLab 等常用人工智能开发环境。

	4
	模型推理
	支持大语言模型、多模态模型、计算机视觉模型等本地推理应用。

	5
	模型微调
	支持参数高效微调、量化、模型转换和推理加速等开发测试工作。

	6
	软件更新
	支持操作系统、驱动程序及 AI 软件组件的升级、更新与补丁管理。

	7
	运维管理
	支持本地或远程方式进行网络配置、系统状态查看、日志查询及基础故障排查。



[bookmark: 五_服务要求]五、服务要求
[bookmark: bm_5_1_供货要求]5.1 供货要求
1. 供应商应提供全新、未使用的原厂产品，符合国家及行业现行有关质量、安全、环保和电磁兼容要求；不接受翻新机、二手机、样机、拆机件、拼装机或通过非正规渠道获得的产品；
2. 设备包装应符合原厂运输要求，外包装应标明产品名称、型号、数量、以及必要的运输标识。
3. 交货时应提供设备序列号清单、装箱单、使用说明书及其他随附资料。
[bookmark: bm_5_2_安装调试]5.2 安装调试
[bookmark: _GoBack]供应商应在交货地点完成以下工作：
· 设备开箱、外观检查、上电和系统初始化
· 有线网络连通性接口测试
· 操作系统、驱动、容器运行环境及 AI 开发环境检查
· 提供设备配置、安装调试及测试记录
[bookmark: bm_5_3_培训要求]5.3 培训要求
供应商应提供不少于 1 次的现场或远程培训，培训对象不少于3人，培训内容至少包括：
· 设备开关机、网络配置与基础运维
· 操作系统及容器环境使用
· AI 开发框架、模型部署及推理测试流程
· 数据存储、日志查看及常见故障处理
· 安全使用注意事项及售后报修流程
· 提供线下原厂讲师NVIDIA DLI课程支持（培训学员不低于10人次）
· 提供不少于3个NVIDIA DLI课程码，便于用户学习
[bookmark: bm_5_4_售后服务]5.4 售后服务
1. 整机质保期1年，自最终验收合格之日起计算。
2. 质保期内，供应商应提供免费远程技术支持、故障诊断及软件环境基础支持。
3. 发生故障后，供应商应在 4 小时内响应，在12小时内提出处理方案；需现场服务的，应在 24 小时内到达现场或按采购人所在地的服务响应要求执行。
4. 质保期内因产品质量问题造成的维修、更换部件、物流及人工费用均由供应商承担。
5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: 六_验收要求]供应商应提供明确的售后服务联系人、联系电话、电子邮箱，售后服务人员具备原厂认证的工程师资质，售后需提供资质证明及本人在本单位的任职证明。
六、验收要求
[bookmark: bm_6_1_验收依据]6.1 验收依据
验收应以采购合同、采购文件、成交供应商响应文件、供货清单、产品说明书及双方确认的技术资料为依据。
[bookmark: bm_6_2_验收内容]6.2 验收内容
	序号
	验收项目
	验收要求

	1
	包装及外观
	包装完整，设备无破损、划伤、变形、污染及影响使用的缺陷。

	2
	品牌型号
	与合同、响应文件及供货清单一致。

	3
	配置核验
	CPU、GPU、统一内存、存储、网络、接口及操作系统配置满足采购需求。

	4
	系统启动
	可正常开机并进入预装操作系统。

	5
	网络测试
	10GbE 有线网络接口识别正常，具备网络连通能力。

	6
	AI 环境
	至少一个 AI 开发或推理框架可正常运行。

	7
	推理测试
	完成约定测试模型的加载和基础推理，设备运行稳定，无影响使用的异常。

	8
	文档资料
	装箱单、序列号、使用手册齐全。

	9
	培训服务
	完成合同约定的培训，并提交培训记录或签到材料。



[bookmark: bm_6_3_验收结论]6.3 验收结论
1. 全部验收项目符合要求的，验收结论为“合格”。
2. 验收中发现设备型号、配置、数量或服务内容不符合合同约定的，采购人有权要求供应商限期整改、更换或补足。
3. 供应商未在约定期限内完成整改或整改后仍不符合要求的，采购人有权依据合同及政府采购有关规定追究违约责任。

[bookmark: 七_商务要求]七、商务要求
	序号
	项目
	要求

	1
	报价方式
	报价应为含税全包价，包括设备、配件、运输、保险、安装、调试、培训、质保、售后及完成本项目所需全部费用。

	2
	付款方式
	验收合格后支付合同款的 100%。

	3
	交货期限
	合同签订后7日历日内完成供货、安装调试并具备验收条件。

	4
	履约地点
	上海市徐汇区漕宝路121号

	5
	知识产权
	供应商应保证所供产品及软件不存在知识产权纠纷；如发生纠纷，由供应商承担全部责任。

	6
	保密要求
	供应商在实施和服务过程中接触采购人数据、网络或业务信息的，应承担相应保密义务。

	7
	违约责任
	按合同约定及政府采购相关法律法规执行。



