1. 采购清单：
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	核心产品（98寸一体机）

	一、硬件要求
1、整机采用≥98英寸超高清LCD液晶显示屏，显示分辨率不低于3840×2160，支持4K显示，显示比例为16：9，刷新频率不低于：60Hz，响应时间≤14ms，色彩度不低于：10bit，即1.07B，动态对比度≥5000：1，色域覆盖率≥72% NTSC，灰阶≥256级
2、整机集成触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器、视频会议编解码器模块，具备金属外边框及后盖，无外露天线及其他连线，支持壁挂和移动脚架两种安装方式，附带2只磁吸触控书写笔
3、内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，有效拾音距离≥12米，支持回声消除、噪声抑制、自动增益控制功能，麦克风支持智能降噪功能，支持手动开启或关闭此功能
4、采用2.2声道缝隙发声单元，内置2个4W以上高音扬声器和2个16W以上中低音扬声器，频响范围180Hz-20kHz
5、整机下边框内置物理按键：电源键可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能；多功能物理按键可分别自定义长按和短按的功能
6、中央处理器:主频不低于3600兆赫兹，最大动态睿频不低于4900兆赫兹，支持多线程运算，具备较强并发处理能力，可流畅承载业务软件、系统服务运行，满足项目业务处理性能要求。采用32G或更高配置的内存，采用512GB或更高配置的固态硬盘，采用Windows11及以上正版操作系统。
7、整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触控书写，触摸精度≤2.0mm，触摸点数≥40点，最小识别物≤3mm，书写高度≤3mm，触摸分辨率不低于：32768×32768，响应时间≤10ms
8、整机具备一网通能力，即一根网线支持双系统上网
9、整机除OPS模块外，前置面板至少包含1个Type-C、2个USB Type-A接口，侧面至少包含1个Touch、2个HDMI in、1个HDMI out、1个RS232、一个USB、1个RJ45 in、1个Audio out接口
10、采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本不低于Android 16.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统
11、内置8核CPU不低于（四核A72+四核A53），主频不低于2.2GHz，内存不低于4GB，存储不低于128GB
12、支持智能识别书写笔功能，书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，支持全局书写输入功能，即在文件搜索、浏览器界面的文本输入框点中后，可自动将书写笔迹转换成文字输入
13、支持单笔双色书写，即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色，书写笔支持钢笔和马克笔两种笔迹类型，笔迹粗细可任意调节，预置不少于8种颜色及“无限色盘”，智能表格可根据书写内容自动扩充，支持通过画线的方式添加或删除行列，支持通过画线方式实现单元格合并操作
14、打开设备文件快传应用二维码后，支持微信直接扫码将聊天记录文件上传至大屏打开展示
15、支持实时转写、双语翻译，包括字幕、悬浮、全屏呈现
16、支持会议录音与录屏、实时总结以及关键画面提取。
17、支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、开关机、命令行推送、备份还原、获取日志功能
二、软件要求：
1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2、PPT小工具：支持小组端进入PPT放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用
3、书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。
4、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。
5、剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。
6、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。
7、云桌面系统支持获取所有PC的状态、终端编号、终端IP、终端MAC、CPU信息、内存使用率、运行时间、磁盘信息等信息，便于管理员统计已纳管的PC资产情况。
8、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。
9、支持开机logo自定义，可以自定义云终端开机登录页面logo及文字定制，便于学校进行资产管理。(须提供此功能截图)
10、为满足多种使用需求，需支持多种系统镜像例如Win7、Win10、Win11等主流镜像，为降低使用复杂度要求云桌面管理系统软件可以进行一键切换系统镜像。
11、云桌面系统软件支持系统同传，为保障同传传输速度，需支持BT传输。
12、云桌面系统支持开启还原模式，每次开机系统都会重新恢复至模板状态，保障系统流畅性。
13、为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户终端桌面弹窗广告，净化桌面环境。(须提供此功能截图)
14、提供环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB未连接、未知盘符，均会进行告警。(须提供此功能截图)
15、支持静默更新功能，要求不影响用户终端日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户终端后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。
16、为了便于管理员排查网络故障，需提供网络修复功能，可全面检测网络服务是否正常。(须提供此功能截图)
17、云桌面软件需支持流量监控功能，可检测PC机目前进程的流量接收与发送的情况。(须提供此功能截图)
三、管理终端 （一套)
1、CPU：≥四核 1.3GHz
2、内存：≥512MB
3、存储：≥4GB
4、接口：≥4个USB接口，支持1920*1080、1600*900、1440*900等常用分辨率
5、终端需要有不少于5个状态指示灯，指示灯的闪烁、常亮或熄灭代表不同的终端状态，便于管理员在通过管理端管理维护时排查故障。（投标时须提供产品相关截图）
6、终端操作系统需支持物理方式恢复，可通过RESET孔或插入Micro-SD卡等方式进行终端系统恢复，无需进行复杂操作。（投标时必须提供产品相关截图）
7、教师可通过WEB进入管理终端进行远程管理PC，对于PC可进行选择性的唤醒、关机、重启等操作，使教师教学更为便捷。
8、教师可通过管理终端有选择性的直接进入学生桌面，协助学生进行操作或进行排障。
9、可支持列表PC的删除，针对于老旧被更换的PC可通过管理终端进行删除，便于教师或管理员进行日常维护管理。
	台
	2

	推车支架
	黑色外观，最大承重100KG，承载机型55～98英寸，净重不高于：32.5kg，VEAS孔距不高于：800×600mm，底座尺寸：不小于1205×640mm，高度不小于1605mm。
	套
	2

	[bookmark: _GoBack]投屏器
	[bookmark: OLE_LINK25]1.投屏器支持 WT171单按键设计，最长连接距离≥12m
2.最快启动时间≤3S，传输延迟≤80ms
3.无线传屏最大分辨率不低于：3840×2160@30Hz；BYOM 最大分辨率不低于： 1920×1080@30Hz
4.最多可支持≥8台设备同时连接，四屏同显
	台
	2



2. 质保期限、售后服务；
（2.1）质保期限
1）所有一体机、升降黑板、推车支架、投屏器整体原厂质保不少于 3 年；其中一体机显示屏、OPS 电脑主板、麦克风、扬声器核心部件质保不少于 3 年；
2）质保期自项目竣工验收合格之日起计算；质保期内设备出现故障，免费提供配件、上门维修、更换整机，不收取上门费、配件费、工时费。
（2.2）售后服务
1）响应时效：设立7×24小时故障报修热线，接收故障报修信息后30分钟完成响应，完成故障登记、故障等级判定，启动对应等级应急处置流程；现场到场时效：上海本地故障，1.5小时到达项目现场；异地情况4小时到达现场；
2）故障处置：一般性故障，到达现场后3小时内完成修复恢复业务使用；重大硬件故障：设备无法现场修复，36小时内提供备用替换设备进场部署，保障教学、会议正常开展，故障设备返厂维修更换。
3）终身提供成本价维修服务，质保期满后仅收取配件成本费，免收上门人工服务费。
3. 伴随服务、使用培训等其他相关要求
（3.1）配套伴随服务
1）免费提供全部设备运输、上楼、搬运、开箱、布线、打孔、壁挂/支架安装、系统调试、集控平台对接集成服务；
2）免费提供配套线材、电源、固定五金件等辅材，辅材质量符合国标，不额外收取任何费用；
3）项目竣工后统一整理设备台账、序列号、检测报告、驱动软件、操作教程电子版，交付采购人存档；
4）终身免费提供设备固件、系统软件、集控管理软件升级更新服务。
5）免费拆装一次。
（3.2）操作培训服务  
1）管理员培训：完成安装调试后，针对学校电教管理员开展不少于2次专项培训，内容包含设备硬件维护、双系统切换、集控后台管理、故障排查、系统备份还原；
2）教师使用培训：分批次开展全体授课教师实操培训，覆盖一体机书写批注、文件快传、投屏、录音录屏、实时翻译、黑板升降操作、投屏器使用等全部日常功能，配套发放纸质简易操作手册；
3）培训时长不少于4课时，培训后提供线上视频教程，后期按需提供免费复训。
（3.3）其他要求
1）所有货物为全新原厂正品，无翻新、样机、库存积压产品，提供原厂出厂合格证、正版系统授权；
2）供货商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明。
如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供货人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
3）供货方施工过程做好现场防护，避免墙面、地面、门窗损坏，施工垃圾自行清理带走；
4）项目实施全过程服从采购人现场管理调度，按期完成交付，逾期交货按合同约定承担违约金。
