奉浦、中山西路校区水泵、配套设施设备及辅助设施、设备维保服务三方比价需求
一、项目名称：奉浦、中山西路校区水泵、配套设施设备及辅助设施、设备维保服务项目
二、项目内容：为两校区的学生公寓、办公楼、综合楼及总水泵房的水泵、控制柜、配电柜等设施设备提供日常巡检、维护保养、故障维修、年度检测等服务，确保供水系统持续可靠运行。设备范围详见附件《设备列表》
三、预算金额：2.8万。报价须包含以下全部费用：每月巡检人工费、交通费、故障维修的人工费，年度检测费用、管理费、利润、税费等全部维保费用，不含常用零配件费用。不含设备故障更换零配件费用，零配件费用以京东等大型线上平台的市场公允价为基准，根据供应商提供的《零配件清单》及下浮折扣率进行结算。投标时须提供常用零配件报价清单及下浮折扣率，作为合同附件。
四、合格比价单位必须同时具备以下条件并上传相关资质、证件承若书等材料
1.合格的比价单位除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备以下资格条件：
（1） [bookmark: _GoBack]在中华人民共和国境内注册，具有独立民事主体，持有有效的营业执照，有固定经营场所；
（2） 营业执照经营范围须包含水泵销售及维修、机械设备的安装等相关内容；
（3） 具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；
（4） 维修人员需有应急管理局颁发的低压电工证等相关上岗证；
（5） 近三年内未发生安全责任事故并提供书面承若书；
（6） 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单
5、 服务要求：
（1） 每月至少1次对校区各水泵房、控制柜、配电柜等设备进行现场巡检（寒暑假、重大节假日前需增加1次专项检查）
（2） 巡检内容包括：水泵运行状态（声音、振动、温度）、轴承润滑、密封情况、控制柜电气元件检查、配电柜仪表读数、变频器状态（如有）、管路阀门检查、压力表读数、管道渗漏检查；
（3） 每次巡检须保留书面记录，由校方人员签字确认。
（4） 接到报修后20分钟内响应，30分钟到达现场；一般故障：4小时内修复；紧急故障（如供水完全中断、水泵严重漏水）：2小时内到场处置，6小时内恢复基本供水功能；
（5） 因供应商责任造成供水中断超过12小时的，每小时扣减服务费100元
（6） 响应不及时、台账记录不完善按约定扣除相关费用；
（7） 每年对水泵机组进行全面保养，包括电机绝缘电阻测试、轴承更换润滑脂、控制柜除尘紧固、配电柜开关检查等；
（8） 每年对设备进行一次全面检测，提交检测报告，报告应包含设备运行状态评估及改进建议；
（9） 配合校方完成上级部门检查、供水安全专项检查等保障工作。
（10） 建立维保档案，内容包括：设备基本信息台账（设备型号、编号、安装位置等）、月度巡检记录、故障维修记录（故障现象、原因分析、处理措施、更换配件）、年度检测报告、维保期满提交年度维保工作总结报告等。
六、比价文件其他需求：
（1） ★本项目预算2.8万，响应报价超过预算金额为无效响应；
（2） 服务期：合同签订后1年
（3） 付款方式：按季度付款，每季度末经校方确认巡检全部完成且服务合格后，支付当季度费用。
七、★比价需上传材料(加盖公章)：
1、法定代表人授权书；
2、被授权人身份证复印件；
3、企业相关资质复印件及施工人员从业资格证复印件；
4、相关零配件清单及下浮折扣率（应注明常用零配件的单价，作为维修时更换费用的结算依据）；
5、服务承诺书（含安全责任承诺）
注：标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效响应。
8、 违约责任
1.巡检违约：未按约定完成月度巡检的，每缺少1次扣减合同总价的2%；巡检记录弄虚作假的，每次扣减合同总价的5%。
2.响应违约：未在约定时间内响应或到达现场的，每次扣款500元；因响应不及时导致供水事故扩大的，供应商承担相应责任。
3.维修质量违约：同一故障在修复后2周内再次出现相同问题，视为修复不彻底，该次维修不计入结算，并追加扣减当季度服务费的10%。
4.安全事故责任：因供应商维保不当、操作不规范导致设备损坏或人员伤害的，供应商承担全部法律责任及赔偿费用。
5.合同解除：发生以下情形的，采购人有权单方解除合同：
（1）连续2次未按要求完成月度巡检；
（2）因维保不当导致供水中断超过24小时；
（3）使用假冒伪劣配件；
（4）擅自转包或分包本项目。


设备列表
	序号
	名称
	型号
	功率
	单位
	数量

	1
	中山西路校区学生公寓楼水泵、控制柜、配电柜
	
	
	套
	1

	2
	中山西路校区办公楼地下室水泵、控制柜、配电柜
	
	
	套
	1

	3
	奉浦校区综合楼地下室水泵、控制柜、配电柜
	
	
	套
	1

	4
	奉浦校区总水泵房水泵、控制柜、配电柜
	
	
	套
	1



