服务器硬盘采购需求


一、采购项目概况
1. 项目名称：服务器硬盘采购
2. 送货时间：中选后一周内
3. 送货地点：商学院奉浦校区实训楼214室 
4. 预算金额及最高限价：6 万元
二、采购项目服务要求
1. 项目简介：
教务处实验实训中心教学软件用服务器因数据增加，原有硬盘的容量不足，故急需采购硬盘，以满足日常教学软件使用的的需求。
2. 需求清单：
2.1采购清单
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	硬盘
	3.84TB SAS SSD
	个
	3
	



2.2技术规格与要求
	序号
	名称
	规格参数

	1
	兼容性
	与现有浪潮AS5300G5相兼容

	2
	硬盘容量
	3.84TB

	3
	硬盘类型
	SAS SSD

	4
	质保
	提供原厂五年保修服务



3. 验收要求、付款方式、质保期限、售后服务；
验收要求：
1) 供货期：供应商应在中选后，并收到采购人的通知后一周内，将所订购的设备交付采购人指定的交货地点。
2) 设备运输：所采购设备的运输全部由供应商负责。供应商须采取适于安全、准时完成所采购设备的运输措施，将设备运至采购人指定到货地点，运输费包含在总价款中。
3) 设备包装：供应商向采购人提供的全部设备，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保设备安全无损运抵采购人指定的到货地点。由于包装不适当所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。
4) 设备验收：设备到达采购人指定地点并交付验收及完成安装调试后，采购人、供应商双方共同进行验收、测试。
5) 项目验收标准: （1）设备外形、包装完好；（2）数量无误；（3）设备符合采购要求及标准；（4）认可设备的安装、测试无问题；
6) 付款要求：
设备验收后，供应商出具全额款项增值税发票，采购人在收到发票的30日内，支付发票总价的100%。 
质保期限：
设备供应商应提供5年质保。
售后服务：
1) 在安装调试过程及售后服务期内，供应商需建立固定售后团队保持长期的联系与服务。
2) 如设备发生故障，供应商提供24小时电话报修服务，在质保期内，如果设备发生故障，供应商在工作日内应于1小时内响应，2小时内提供解决问题的方案，24小时修复。不能排除的硬件故障，则必须提供备件到达现场或者更换整个（或部分）有缺陷的材料（或零件），直至满足最终验收指标和性能的要求。
4. 伴随服务、使用培训等其他相关要求。
供应商需提供安装和数据迁移的服务，包括对服务器更换硬盘以及之后的操作系统重新安装和原服务器硬盘上的软件和数据的迁移。供应商需采取有效预防措施，防止公司员工在安装调试期间将掌握的任何有关上海商学院的机密或专有信息透露给任何未经授权人。
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